ADD регистр, непосредственный операнд

ADD память, непосредственный операнд

ADD аккумулятор, непосредственный операнд AND регистр, регистр

AND регистр, память

AND регистр, непосредственный операнд

AND память, непосредственный операнд

AND аккумулятор, непосредственный операнд

СА1Х процедура-атрибут FAR

CALL процедура-атрибут NEAR

CALL указатель-память 16

CALL указатель-регистр 16

CALL указатель-память 32

СВ W

CLC

CLD

CLI

СМС

СМР регистр, регистр

СМР регистр, память

СМР память, регистр

СМР регистр, непосредственный'операнд

СМР память, непосредственный операнд

СМР аккумулятор, непосредственный операнд CMPS строка\_\_приемник, строка\_источник

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | 3-4 |
| 17 (25)+EA | 3-6 |
| 4 | 2-3 |
| 3 | 2 |
| 9 (13)+EA | 2-4 |
| 16 (24)+EA | 2-4 |
| 4 | 3-4 |
| 17 (15)+EA | 3—6 |
| 4 | 2-3 |
| 23 | 3 |
| 36 | 5 |
| 29 | 2-4 |
| 24 | 2 |
| 57 | 2-4 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 9 (13)+EA | 2-4 |
| 9 (13)+EA | 2-4 |
| 4 | 3-4 |
| 10(14)+EA | 3-6 |
| 4 | 2-3 |
| 22 (30) | 1 |