CM PS (повтор) строка\_приемник, строка\_источник

CWD

DAA

DAS

DEC регистр 16

DEC регистр 8

DEC память

D1V регистр 8

DIV регистр 16

DIV память 8

DIV память 16

ESC непосредственный операнд, память

ESC непосредственный операнд, регистр

HLT

IDIV регистр 8

1

9+22 (30)/повтор

|  |  |
| --- | --- |
| 5 |  |
| 4 |  |
| 4 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 15 (23)+ЕА |  |
| 80-90 |  |
| 144-162 |  |
| (86-96)+ЕА |  |
| (154-172)+ЕА |  |
| (8-35>ЕА |  |
| 2 |  |
| 2 |  |
| 101-112 |  |