RCL регистр, CL RCL память, 1 RCL память, CL RCR регистр, 1 RCR регистр, CL RCR память, 1 RCR память, CL REP

REPE/REPZ

|  |  |
| --- | --- |
| 8+4/бит | 2 |
| 15 (23)+ЕА | 2—4 |
| 20 (28)+ЕА+4/бит | 2-4 |
| 2 | 2 |
| 8+4/бит | 2 |
| 15 (23)+ЕА | 2-4 |
| 20 (28)+ЕА+4/бит | 2-4 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |