SHR память, CL

STC

STD

ST1

STOS строка'\_приемник

STOS (повтор) строка\_приемник SUB регистр, регистр

SUB регистр, память

SUB память, регистр

20 (28)+ЕА+4/бит 2 2 2

U (15)

9+10 (14)/повтор 3

9 (13)+ЕА 16 (24)+ЕА