SUB регистр, непосредственный-операнд

SUB память, непосредственный-операнд

SUB аккумулятор, непосредственный-операнд

TEST регистр, регистр

TEST регистр, память

TEST регистр, непосредственный-операнд

TEST память, непосредственный-операнд

TEST аккумулятор, непосредственный-операнд

WAIT

XCHG аккумулятор, регистр 16

XCHG память, регистр

XCHG регистр, регистр

XLAT таблица\_источник

XOR регистр, регистр

XOR регистр, память

XOR память, регистр

XOR регистр, непосредственный-операнд

XOR память, непосредственный-операнд

XOR аккумулятор, непосредственный-операнд

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | 3-4 |
| 17 (25)+EA | 3-6 |
| 4 | 2-3 |
| 3 | 2 |
| 9 (13)+EA | 2-4 |
| 4 | 3-4 |
| 10 (14)+EA | 3-6 |
| 4 | 2-3 |
| 3+5n | 1 |
| 3 | 1 |
| 17 (25)+EA | 2-4 |
| 4 | 2 |
| 11 | 1 |
| 3 | 2 |
| 9 (13)+EA | 2-4 |
| 16 (24)+EA | 2-4 |
| 4 | 3-4 |
| 17 (15)+EA | 3-6 |
| 4 | 2-3 |